**HYUNDAI HX 140 L**

**ESCAVATORE CINGOLATO USATO**

**MATRICOLA HHKHK401CH0000359**

**ANNO 2017**

**ORE 3.923**

**PESO 144 Q.LI**

**CODICE AVVIAMENTO 00000**

**BRACCIO MONOLITICO**

**POSTERIORE A SBALZO**

**BENNA DA PULIZIA FOSSI DA 1800 MM**

**STICK PENETRATORE DA 3.00 M**

**ATTACCO RAPIDO IDRAULICO UNIVERSALE IDRAULICO**

**TIPO HILL TEFRA MATRICOLA 78234**

**IMPIANTO MARTELLO**

**IMPIANTO ATTACCO RAPIDO IDRAULICO**

**PROTEZIONE CABINA**

**PARAPETTO DI PROTEZIONE MOTORE**

**VALVOLE DI BLOCCO SU PISTONI ALZATA**

**VALVOLE DI BLOCCO SU PENETRATORE**

**GANCIO SOLLEVAMENTO OMOLOGATO SU BIELLA**

**POMPA TRAVASO GASOLIO**

**PATTINO DA 60 CM**

**ALTEZZA PATTINO ATTUALE 2.3 CM**

**CLIMATIZZATORE**

**UREA**

**3 VIDEOCAMERE**

**POMPA TRAVASO GASOLIO**

**DETTAGLI:**

**MEZZO INATTIVO DA ALCUNI MESI**

**TAGLIANDO DA ESEGUIRE**

**RIVERNICIATO:**

**POSTERIORE**

**LONGHERONI**

**BENNA**

**INTERNO STICK**

**CARATTERISTICHE:**

**MOTORE CUMMINS QSF 3.8**

**4 CILINDRI TURBO**

**POTENZA 97 KW - 130 CV**

**TENSIONE 24 V – 100 AMPERE**

**POMPA IDRAULICA A PORTATA VARIABILE**

**PORTATA MASSIMA 2 x 126 L/MIN**

**POMPA IDRAULICA AUSILIARIA AD INGRANAGGI**

**VELOCITA' ROTAZIONE 11.6 GIRI/MIN**

**TRASLAZIONE A DOPPIA  VELOCITA'**

**VELOCITA' MASSIMA 3.3/5.6 KM/H circa**

**Forza di strappo all'avambraccio 55.9 KN**

**Forza di strappo benna 87.3 KN**

**DIMENSIONI SELLA:**

**PERNO 65 MM**

**DISTANZA FRA LE ORECCHIE 25.5 CM**

**INTERASSE 39 CM**

**DIMENSIONI MEZZO:**

**LARGHEZZA 2.50 M**

**LUNGHEZZA 7.82 M**

**ALTEZZA 3.10 M**

**LUNGHEZZA CINGOLO 3.75 M**

**PATTINI DA 60 CM**

**ALTEZZA MASSIMA DI SCAVO SENZA ATTACCO RAPIDO 8.78 M**

**PROFONDITA' MASSIMA DI SCAVO SENZA ATTACCO RAPIDO 6.05 M**

**ALZATA MASSIMA …. Q.LI**

**DOCUMENTI:**

**CERTIFICATO CE HYUNDAI**

**USO E MANUTENZIONE HYUNDAI**

**USO E MANUTENZIONE ATTACCO RAPIDO HILL TEFRA**

**RICHIESTA € 49.500,00 +iva**